set use_net 1
set use_ps2 [have_spec ps2]
set use_serial 1

set build_components {
	core init
	drivers/framebuffer
	drivers/timer
	server/nic_dump
	server/nic_router
}

append build_components virtualbox
set virtualbox_binary "virtualbox-rem"
if {[have_spec muen]} { set virtualbox_binary "virtualbox-muen" }
if {[have_spec nova]} { set virtualbox_binary "virtualbox-nova" }

source ${genode_dir}/repos/base/run/platform_drv.inc
# override defaults of platform_drv.inc
proc platform_drv_priority {} { return { priority="-1"} }

lappend_if [expr $use_ps2]    build_components drivers/input
lappend_if [expr $use_serial] build_components server/log_terminal
lappend_if [have_spec x86]    build_components drivers/rtc

lappend_if [expr $use_net]    build_components drivers/nic

append_platform_drv_build_components

build $build_components

create_boot_directory

set config {
<config prio_levels="4">
	<parent-provides>
		<service name="ROM"/>
		<service name="IRQ"/>
		<service name="IO_MEM"/>
		<service name="IO_PORT"/>
		<service name="PD"/>
		<service name="RM"/>
		<service name="CPU"/>
		<service name="LOG"/>}

append_if [have_spec muen] config {
		<service name="VM"/>}

append config {
	</parent-provides>
	<default-route>
		<any-service> <parent/> <any-child/> </any-service>
	</default-route>
	<default caps="100"/>
	<start name="timer">
		<resource name="RAM" quantum="1M"/>
		<provides><service name="Timer"/></provides>
	</start>}

append_platform_drv_config

append_if [expr $use_ps2] config {
	<start name="ps2_drv" priority="-1">
		<resource name="RAM" quantum="1M"/>
		<provides><service name="Input"/></provides>
	</start>}

append_if [have_spec framebuffer] config {
	<start name="fb_drv" priority="-1" caps="150">
		<resource name="RAM" quantum="4M"/>
		<provides><service name="Framebuffer"/></provides>
	</start>}

append_if [have_spec sdl] config {
	<start name="fb_sdl" priority="-1">
		<resource name="RAM" quantum="4M"/>
		<provides>
			<service name="Input"/>
			<service name="Framebuffer"/>
		</provides>
	</start>}

append_if [have_spec x86] config {
	<start name="rtc_drv" priority="-1">
		<resource name="RAM" quantum="1M"/>
		<provides>
			<service name="Rtc"/>
		</provides>
	</start>}

append_if [expr $use_net] config {
	<start name="nic_drv" priority="-1">
		<resource name="RAM" quantum="4M"/>
		<provides><service name="Nic"/></provides>
	</start>

	<start name="router1" caps="200">
		<binary name="nic_router"/>
		<resource name="RAM" quantum="10M"/>
		<provides><service name="Nic"/></provides>
		<config verbose="yes">

			<policy label_prefix="router2" domain="router2"/>

			<domain name="router2" interface="10.0.1.79/24">
				<dhcp-server ip_first="10.0.1.80"
				             ip_last="10.0.1.100"
				             ip_lease_time_sec="20"
				             dns_server="10.0.0.2"/>
				<tcp dst="0.0.0.0/0"><permit-any domain="uplink"/></tcp>
				<udp dst="0.0.0.0/0"><permit-any domain="uplink"/></udp>
			</domain>

			<domain name="uplink">
				<nat domain="router2" tcp-ports="999" udp-ports="999"/>
			</domain>

		</config>
		<route>
			<service name="Nic"> <child name="nic_drv"/> </service>
			<any-service> <parent/> <any-child/> </any-service>
		</route>
	</start>

	<start name="router2" caps="200">
		<binary name="nic_router"/>
		<resource name="RAM" quantum="10M"/>
		<provides><service name="Nic"/></provides>
		<config verbose="yes">

			<policy label_prefix="vbox1" domain="vbox"/>

			<domain name="vbox" interface="10.0.2.79/24">
				<dhcp-server ip_first="10.0.2.80"
				             ip_last="10.0.2.100"
				             ip_lease_time_sec="20"
				             dns_server="10.0.0.2"/>
				<tcp dst="0.0.0.0/0"><permit-any domain="uplink"/></tcp>
				<udp dst="0.0.0.0/0"><permit-any domain="uplink"/></udp>
			</domain>

			<domain name="uplink">
				<nat domain="vbox" tcp-ports="999" udp-ports="999"/>
			</domain>

		</config>
		<route>
			<service name="Nic"> <child name="router1"/> </service>
			<any-service> <parent/> <any-child/> </any-service>
		</route>
	</start>
}

append_if [expr $use_serial] config {
	<start name="log_terminal" priority="-1">
		<resource name="RAM" quantum="2M"/>
		<provides>
			<service name="Terminal"/>
		</provides>
	</start>
}

append config {
	<start name="vbox1" priority="-2" caps="500">}
append config "
		<binary name=\"$virtualbox_binary\"/>"
append config {
		<resource name="RAM" quantum="2G"/>
		<config vbox_file="virtualbox_nic_router.vbox" vm_name="TestVM">
			<libc stdout="/dev/log" stderr="/dev/log" rtc="/dev/rtc"/>
			<vfs>
				<dir name="dev"> <log/> <rtc/> </dir>}

append_if [expr $use_serial] config {
				<dir name="dev"> <terminal/> </dir>}

append config {
				<rom name="virtualbox_nic_router.vbox" />
				<rom name="test.iso" />
			</vfs>
		</config>
		<route>
			<service name="Nic"> <child name="router2"/> </service>
			<any-service> <parent /> <any-child /> </any-service>
		</route>
	</start>
</config>
}

install_config $config

exec cp ${genode_dir}/repos/ports/run/virtualbox_nic_router.vbox bin/.

set boot_modules { core nic_dump nic_router ld.lib.so init timer test.iso virtualbox_nic_router.vbox }

append boot_modules $virtualbox_binary

# platform-specific modules
lappend_if [expr         $use_ps2] boot_modules ps2_drv
lappend_if [have_spec framebuffer] boot_modules fb_drv
lappend_if [have_spec       linux] boot_modules fb_sdl
lappend_if [have_spec         x86] boot_modules rtc_drv

append boot_modules {
	ld.lib.so libc.lib.so libm.lib.so pthread.lib.so libc_pipe.lib.so
	libc_terminal.lib.so libiconv.lib.so stdcxx.lib.so
	qemu-usb.lib.so
}

append_if [expr $use_net]          boot_modules { nic_drv }
append_if [expr $use_serial]       boot_modules { log_terminal }

append_platform_drv_boot_modules

build_boot_image $boot_modules

if {[have_include "power_on/qemu"]} {
	append qemu_args " -m 768 "

	append qemu_args " -cpu phenom "
}

run_genode_until forever
