--- src/kernel/sel4/src/arch/x86/object/vcpu.c
+++ src/kernel/sel4/src/arch/x86/object/vcpu.c
@@ -340,6 +340,7 @@ init_vtx_fixed_values(bool_t useTrueMsrs)
     secondary_control_high |= secondary_control_mask;
     exit_control_high |= exit_control_mask;
 
+    entry_control_high |= BIT(15);
     return true;
 }
